对外经济贸易大学—校园网监测周报
2014年9月15日—2014年9月21日

1、 网络流量监测概况
1、 本周网络连接数异常，现象与上周相同。
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	异常连接数导致流控服务器CPU负载上升，负载过高时会导致网络阻塞。


2、 移动出口出、入流量，最大分别为42.92Mbps、83.95Mbps；联通出口出、入流量，最大分别为499.19Mbps、875.54Mbps；教育网出口出、入流量，最大分别为295.06Mbps、948.16Mbps。
3、 高校互联出、入流量，最大值分别为11.87Mbps、129.30Mbps。

4、 IPV6北京大学出口、IPV6高校联盟出、入流量，最大值分别为197.20Mbps、355.67Mbps和312.58Mbps、176.79Mbps。
5、 防火墙to流控的出、入流量基本相对稳定，本周最大分别为1.88Gbps、724.75Mbps。
6、 IPV4出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为712.01Mbps、1.86Gbps。

7、 IPV6出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为509.79Mbps、463.35Mbps。

2、 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总
1、 因SAM升级导致ACE上用户登陆残留，致使部分学生无需认证即可登录同时网速较慢。解决办法：已和锐捷公司联系，正在分析问题潜在原因，防止以后升级出现同样问题。可在ACE上将学生信息删除，如遇相关问题拨打64492311电话报修。

2、 BBS上反映的网络波动问题，原因无线DHCP、校园网DNS异常，通过排查问题已解决。
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