对外经济贸易大学—校园网监测周报
2014年10月6日—2014年10月12日

1、 网络流量监测概况
1、 本周网络连接数回复正常，无较大（百万级）连接数。
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	经过排查，发现影响校园网网络异常原因为刀片存储上人事处数据库连接异常，已断开网络连接。目前状态下仍会出现小数值连接异常，正在进一步排查中。


2、 移动出口出、入流量，最大分别为36.55Mbps、97.66Mbps；联通出口出、入流量，最大分别为566.69Mbps、1.03Gbps；教育网出口出、入流量，最大分别为279.99Mbps、966.13Mbps。
3、 高校互联出、入流量，最大值分别为14.50Mbps、124.57Mbps。

4、 IPV6北京大学出口、IPV6高校联盟出、入流量，最大值分别为329.54Mbps、427.82Mbps和296.77Mbps、215.51Mbps。
5、 防火墙to流控的出、入流量基本相对稳定，本周最大分别为1.88Gbps、724.75Mbps。
6、 IPV4出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为747.56Mbps、2.07Gbps。

7、 IPV6出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为560.16Mbps、598.87Mbps。
8、 校园网各条链路运行平稳，教育网和联通流量占主要，移动流量较低。
2、 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总
1、 因SAM升级导致ACE上用户登陆残留，致使部分学生无需认证即可登录同时网速较慢。问题已基本解决，本周无大范围同学报修。
2、 本周BBS上无大范围反应网络状况问题。

3、 校医院、博学楼8层反应无线信号差问题已解决，原因为AP掉线。
教育网出口








