对外经济贸易大学—校园网监测周报
2014年10月13日—2014年10月19日

1、 网络流量监测概况
1、 本周网络连接数正常，无较大（百万级）连接数。
	上行流量
	下行流量
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由上图可以看出，因cache晚间（1:00-7:00）下载造成下行流量较大。


2、 移动出口出、入流量，最大分别为25.10Mbps、79.71Mbps；联通出口出、入流量，最大分别为548.42Mbps、1.19Gbps；教育网出口出、入流量，最大分别为275.02Mbps、1.02Gbps。
3、 高校互联出、入流量，最大值分别为20.08Mbps、162.81Mbps。

4、 IPV6北京大学出口、IPV6高校联盟出、入流量，最大值分别为261.15Mbps、313.44Mbps和218.10Mbps、199.43Mbps。
5、 防火墙to流控的出、入流量基本相对稳定，本周最大分别为1.88Gbps、724.75Mbps。
6、 IPV4出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为756.68Mbps、2.42Gbps。

7、 IPV6出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为393.49Mbps、509.87Mbps。
8、 校园网各条链路运行平稳，教育网和联通流量占主要，移动流量较低。
2、 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总
1、 无线SNC因服务器内存运行过大，导致从AC上读取数据延时较大，造成SNC读取数据与实时数据有差异。解决办法，在新的性能较高的服务器上重新部署。
教育网出口








