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对外经济贸易大学信息化管理处

对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年4月19日-2016年4月25日
1、 网络流量监测概况
1、 本周网络运行情况如下。
	上周上行流量的最大峰值约为850Mbps。
	上周下行流量的最大峰值约为3200Mbps。
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	上周连接数的最大峰值约为400K。
	上周在线IP数的最大峰值约为11.2K。
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2、 流量监测情况如下。
	网络
	移动
	联通
	教育网
	高校互联
	IPV6北京大学
	IPV6高校联盟

	最大入口流量
	590.87Mbps
	1.50Gbps
	1.32Gbps
	51.46Mbps
	163.09Mbps
	121.88Mbps

	最大出口流量
	261.61Mbps
	650.98Mbps
	102.37Mbps
	16.76Mbps
	59.52Mbps
	37.87Mbps

	

	网络
	防火墙to流控
	IPV4出口
	IPV6出口
	联通100M
	
	

	最大入口流量
	910.25Mbps
	3.30Gbps
	230.83Mbps
	15.56Mbps
	
	

	最大出口流量
	3.29Gbps
	903.47Mbps
	72.73Mbps
	17.90Mbps
	
	


3、 本周情况汇总：

本周网络运行正常。

流量方面，移动的高峰期流量590.87M已接近最大值（600M），联通的高峰期流量1.5G已达到最大值（1.5G），如下图所示。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。
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联通网
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移动网

4、 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总
1、 校园BBS：无。
2、 技术服务中心：本周上门维修1次，宁远楼一层交换机掉电，经接电重启以后恢复正常；本周接到咨询网络的电话20次。
3、 信息服务中心：无异常情况。
4、 网络运行室：一、中国移动公司这周接入光纤盒。

二、北大青鸟对中心机房的损坏的硬盘录像机进行了更换，中心机房的艾默生空调已修好，对空调排气口的柳絮进行了清理。

三、电教楼4楼林其津老师办公室外走廊里的AP出现故障，经查得知原因是从机房到AP的网线有问题，经重新架接网线后解决。

教育网出口
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