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对外经济贸易大学信息化管理处

对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年5月31日-2016年6月6日
1、 网络流量监测概况
1、 本周网络运行情况如下。
	上周上行流量的最大峰值约为840Mbps。
	上周下行流量的最大峰值约为3000Mbps。
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	上周连接数的最大峰值约为380K。
	上周在线IP数的最大峰值约为11.5K。
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2、 流量监测情况如下。
	网络
	移动
	联通
	教育网
	高校互联
	IPV6北京大学
	IPV6高校联盟

	最大入口流量
	595.44Mbps
	1.60Gbps
	1.14Gbps
	96.92Mbps
	250.00Mbps
	157.38Mbps

	最大出口流量
	250.32Mbps
	630.86Mbps
	101.75Mbps
	20.00Mbps
	190.97Mbps
	130.85Mbps

	

	网络
	防火墙to流控
	IPV4出口
	IPV6出口
	
	
	

	最大入口流量
	874.48Mbps
	3.30Gbps
	407.39Mbps
	
	
	

	最大出口流量
	3.30Gbps
	873.64Mbps
	201.62Mbps
	
	
	


3、 本周情况汇总：

本周由于网络安全形势，对全校出口策略进行调整。

流量方面，移动的高峰期流量595.44M已接近最大值（600M），联通的高峰期流量1.6G已达到最大值（1.6G）,教育网的高峰期流量1.14G已接近最大值（1.5G），如下图所示。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。
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联通网
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移动网
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教育网

4、 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总
1、 校园BBS：无。
2、 技术服务中心：本周上门维修1次。本周接到咨询电话20个。
3、 信息服务中心：上门服务2次：汇康445，有线网络中断，清理交换机相关配置后回复；汇康135，无线无法连接，信号弱，重启无线AP，向学生说明待暑期无线改造完成后信号会稳定。
4、 网络运行室：本周对校园出口策略进行调整，部分网站外网访问受到影响。
维修高远楼无线交换机。

本周在二楼办公室区域装了2个IP网络音箱和2个与其配套的辅助音箱，可以远程控制他们并定时播放音乐。

上周五发现SAM历史记账报表无数据，无线出现掉线情况，LDAP连接异常，在与锐捷工程师联系后，与系统漏洞有关。本周六下午对SAM系统漏洞进行了修复，现一切恢复正常
教育网出口
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