[image: image12.jpg]


对外经济贸易大学信息化管理处

对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年6月27日-2017年7月3日
1、 网络流量监测概况
1、 上周网络运行情况如下。
	上周上行流量的最大峰值约为1000Mbps。
	上周下行流量的最大峰值约为3800Mbps。
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	上周连接数的最大峰值为240K。
	上周在线IP数的最大峰值约为10.5K。
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	虹远楼无线汇聚出入流量
	汇智无线汇聚出入流量
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	汇康无线汇聚出入流量
	汇美无线汇聚出入流量
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	汇文无线汇聚出入流量
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	上周全校无线终端数的统计图

	[image: image10.png]6.00K-

500K

400K

3.00€

200K

100K

0

06-2608:13:00  06-27 20:13:00  06-29 08:1300  06-30 20:13:00

4

@ 101316

19 3546K 10
£/ 962.000
210
210
p=a

07-02 08:13:00

/A 6400K
/A 1816K
£ 389.000
K 364000
£42101K




	[image: image11.png]O TEAPE
9.00K

800K

700
600K
500K
400
300¢
200¢

100K
0626 0627 0627 0628 0629 0629 0630 07-01 07-01 07-02 07-03
0813 0043 1643 0813 0013 1613 0813 0013 1613 0813 0043






	上周虹远楼的无线最大终端数约为6400个，平均终端数为3546个
汇智、康、美、文楼的无线最大终端数约为1816个，平均为1304个
上周全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为个2854
上周全校的无线最大终端数为6167个


2、 流量监测情况如下。
	网络
	移动
	联通
	教育网
	高校互联
	IPV6北京大学
	IPV6高校联盟
	防火墙to流控

	最大入口流量
	352.99Mbps
	2.44Gbps
	1.573Gbps
	30.51Mbps
	194.74Mbps
	66.33Mbps
	1.19Gbps

	最大出口流量
	292.23Mbps
	789.91Mbps
	98.96Mbps
	40.20Mbps
	106.85Mbps
	77.54Mbps
	4.20Gbps

	

	网络
	IPV4出口
	IPV6出口
	虹远无线汇聚
	汇智无线汇聚
	汇康无线汇聚
	汇美无线汇聚
	汇文无线汇聚

	最大入口流量
	4.22Gbps
	280.41Mbps
	1.81Gbps
	220.48Mbps
	240.54Mbps
	298.23Mbps
	158.14Mbps

	最大出口流量
	1.19Gbps
	77.50Mbps
	401.13Mbps
	79.95Mbps
	52.80Mbps
	59.95Mbps
	44.51Mbps


2、 情况汇总
一、上周流量基本正常。移动、联通的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。
二、上周三诚信楼某房间反映无法上网，经查发现其办公室Hub到电脑端的网线有问题，重新清理更换完毕后恢复正常。

三、上周四诚信楼某房间反映无法上网，经查发现其网线是从另一个房间的路由器接过来的，此房间一直没人，有待后续处理。
四、上周五发现博学楼有若干走廊AP被拔网线导致无线校园网无法使用，经查发现疑似校外人员所为，已通知保卫处并查看了相关录像，有待后续处理。
五、上周虹远楼2146、虹远楼5166两个设备间温度过高，设备间管理系统并未短信报警，联系相关工程师，有待后续解决。
六、上周中心机房SLUST空调压缩机需要更换，已联系相关公司，有待后续处理。
教育网出口
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